Инструкция по установке

Установка драйвера производителя

Скачайте драйвер с сайта производителя или установите с диска, идущего в комплекте с ФР

Ссылки для скачивания драйвера

Штрих-М	Скачать драйвер Штрих-М
Атол	Скачать драйвер Атол

Установить нужно 32 битную версию приложения!

Регистрация модуля

После установки драйвер нужно зарегистрировать DLL.

Откройте командную строку и выполните

Первичный поиск

Подключите Ваш ККТ согласно инструкции производителя и проведите первичный поиск ФР

Штрих-М

Запустите Тест драйвера ФР и нажмите “Настройка свойств”

В открывшемся окне нажмите “Поиск оборудования”

В открывшемся окне нажмите кнопку “Начать”

После окончания поиска в списке появится модель Вашего ФР. Выделите его и нажмите “ОК”

Окно “Поиск оборудования” закроется. В окне “Свойства” нажмите кнопку “Проверка связи”

Если в строке “Код ошибки” отобразилась модель Вашего ФР настройка выполнена правильно

Закройте все окна драйвера.

Атол

Запустите приложение “Тест драйвера ККТ” и нажмите кнопку “Свойства”

В появившемся окне нажмите кнопку “Поиск”

В появившемся окне нажмите кнопку “Поиск”

При окончании поиска в нижнем поле появятся найденные ФР

Выберите Ваш ФР и нажмите кнопку “Выбрать”

Окно “Поиск” будет закрыто. В окне “Свойства” нажмите кнопку “Проверка связи”

Если в поле “Результат” появилась модель Вашего ФР подключение произведено правильно

Закройте все окна драйвера.

Установка приложения MgermWinHelper

Скачайте приложение по ссылке, которую Вам предоставят разработчики МИС.