Требования в терминах виртуальной машины

Минимальные требования для сервера в терминах виртуальной машины

На сервер просим установить Ubuntu не ниже 20 версии

До 25 раб мест:

8 Гб оперативной памяти (12 с запасом)

2-4 ядра по 2.1 ГГц

250 Гб SSD жесткий диск.

До 150 раб мест:

12 Гб оперативной памяти

6-8 ядер по 2.1 ГГц

750 Гб SSD жесткий диск.

Для 250-350 раб. мест:

16-24 Гб оперативной памяти

8-12 ядер по 2.1 ГГц

1000 Гб SSD жесткий диск.

Для 750 раб. мест:

32-64 Гб оперативной памяти

24-32 ядер по 2.1 ГГц

2000 Гб SSD жесткий диск.

Необходимо ежедневно создавать копию (образ) сервера, на котором развернуто ПО, с тем чтобы иметь возможность оперативно вновь развернуть сервер в случае фатального сбоя. Необходимо сохранять образы, сделанные за последние 7 дней, а так же 30 и 60 дней назад. Заказчик регулярно проверяет работоспособность механизма резервного копирования и проводит учебные развертывания образа, а так же осуществляет копирование файлов образов на физический носитель, отличный от дисков рабочего сервера, расположенный в другом помещении и без возможности получения сетевого доступа к этим файлам с рабочего сервера.

Физический сервер должен иметь необходимое место для хранения образов. Для хранения резервных копий виртуального сервера достаточно использовать HDD диски.